


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Комплект уличной мебели Гранит 302-01.123.20
2. Место поставки и установки товара:
3. Описание объекта закупки:

	№
п/п
	Наименование Товара. 
Код ОКПД2. Изображение (при наличии)
	№
	Наименование характеристики
	Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Комплект

[image: ]

*Примерный эскиз
	1. 
	Описание
	
	Комплект уличной мебели представляет собой простую и надежную сборно-разборную конструкцию. 
Комплект предназначен для комфортного пребывания в общественных зонах: парках, скверах, пригородах, возле административных и жилых зданий.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Х 
	шт.
	1

	
	
	2. 
	Материалы
	
	Стальной профиль 40х25х1,5 мм
Лист стальной 2 ±0,2  мм
Лист стальной 3 ±0,2  мм
Лист стальной 6 ±0,2  мм
Брусок клееный (срощенный) 30х60, сосна
Брусок клееный (срощенный) 50х50, сосна
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	3. 
	Комплектация
	
	Стол – 1 шт.
Скамейки – 2 шт.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	4. 
	Габаритные Размеры:
Длина
	
	2000 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	5. 
	Габаритные Размеры:
Ширина
	
	2350 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	6. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	
	925 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	7. 
	Назначенный срок службы
	
	10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	8. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	9. 
	Маркировочная табличка
	
	Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Скамья

	
	
	

	
	
[image: ]

*Примерный эскиз
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*Примерный эскиз
	10. 
	Описание
	
	Скамья имеет простую и надежную сборно-разборную конструкцию. Она состоит из стоек, изготовленных из гнутых листов, и сиденья со спинкой. Сиденье представляет собой рамку из гнутых уголков и бруса, а спинка образована двумя дополнительными уголками и брусом.
Скамья предназначена для комфортного сиденья в общественных зонах: парках, скверах, пригородах, возле административных и жилых зданий.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	11. 
	Материалы
	
	Лист стальной  3 ±0,2  мм
Лист стальной 6 ±0,2  мм
Брусок клееный (срощенный) 30х60, сосна
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	12. 
	Комплектация
	
	Пластина стойки (внешняя)
Пластина стойки (внутренняя)
Уголок спинки
Рамка сиденья
Брус сиденья и спинки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	13. 
	Габаритные Размеры:
Длина
	мм.
	2000 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	14. 
	Габаритные Размеры:
Ширина
	мм.
	658 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	15. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	мм.
	924 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	16. 
	Назначенный срок службы
	лет
	10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	17. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	мес.
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	18. 
	Маркировочная табличка
	
	Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Пластина стойки (внешняя)
	
	
	

	
	
	19. 
	Количество 
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	20. 
	Длина
	мм.
	580±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	21. 
	Ширина
	мм.
	178±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	22. 
	Высота
	мм.
	450±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	23. 
	Материал 
	
	Лист стальной 3±0,2 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	24. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	25. 
	Метод установки
	
	Устанавливается на ровную бетонную площадку (или иную), крепится на 4 анкера не менее М12х120
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	26. 
	Особенности
	
	Стойки имеют трапецевидную форму. Располагаются с двух сторон от сиденья, и крепится к раме по 3 болта М10 с каждой стороны.
К полу (бетонное основание) стойки крепятся на анкера.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Пластина стойки (внутренняя)

	
	
	

	
	
	27. 
	Количество 
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	28. 
	Длина
	мм.
	580±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	29. 
	Ширина
	мм.
	160±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	30. 
	Высота
	мм.
	430±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	31. 
	Материал 
	
	Лист стальной 3±0,2 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	32. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	33. 
	Метод установки
	
	Устанавливается на ровную бетонную площадку (или иную), крепится на 4 анкера не менее М12х120
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Уголок спинки

	
	
	

	
	
	34. 
	Количество 
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	35. 
	Длина
	мм.
	619±5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	36. 
	Ширина
	мм.
	51±5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	37. 
	Высота
	мм.
	559±5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	38. 
	Материал 
	
	Лист стальной 3±0,2 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	39. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	40. 
	Метод установки
	
	Устанавливается между стойками и сиденьем
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Рамка сиденья

	
	
	

	
	
	41. 
	Количество 
	шт.
	1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	42. 
	Длина
	мм.
	1637±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	43. 
	Ширина
	мм.
	420±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	44. 
	Высота
	мм.
	50±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	45. 
	Материал 
	
	Лист стальной 2±0,2 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	46. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	47. 
	Метод установки
	
	Крепится к стойкам при помощи болтов М10, по 3 с каждой стороны.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	48. 
	Особенности
	
	Сварная конструкция предназначена усиление жесткости и прочности скамьи. Имеет отверстия для установки брусков сиденья. 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Брус сиденья и спинки

	
	
	

	
	
	49. 
	Количество 
	шт.
	15
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	50. 
	Длина
	мм.
	1635±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	51. 
	Ширина
	мм.
	60±1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	52. 
	Высота
	мм.
	30±1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	53. 
	Материал 
	
	Брусок клееный (срощеный) 30х60, сосна
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	54. 
	Метод установки
	
	Для крепления к каркасу используется не менее 3 шурупов с шестигранной головой М6х30. 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Стол

	
	
	

	
	
	55. 
	Описание
	
	Стол имеет простую и надежную сборно-разборную конструкцию. Она состоит из стоек, изготовленных из гнутых листов, столешницы и перекладин.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	56. 
	Материалы
	
	Лист стальной 3±0,2 мм.
Брусок клееный (срощенный) 50х50, сосна
Стальной профиль 40х25х1,5 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	57. 
	Комплектация
	
	Стойка
Брусок
Рама
Перекладина
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	58. 
	Габаритные Размеры:
Длина
	
	1990 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	59. 
	Габаритные Размеры:
Ширина
	
	800 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	60. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	
	750 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	61. 
	Назначенный срок службы
	
	10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	62. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	63. 
	Маркировочная табличка
	
	Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Стойка

	
	
	

	
	
	64. 
	Количество 
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	65. 
	Длина
	мм.
	695±50
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	66. 
	Ширина
	мм.
	641±20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	67. 
	Высота
	мм.
	206±20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	68. 
	Материал 
	
	Лист стальной 3±0,2 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	69. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	70. 
	Метод установки
	
	Устанавливается на ровную бетонную площадку (или иную), крепится на 2 анкера не менее М12х120
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	71. 
	Особенности
	
	Стойки имеют трапециевидную форму. Располагаются с двух сторон от стола, и крепится к перекладине при помощи винтов.
К полу (бетонное основание) стойки крепятся на анкера.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Брусок

	
	
	

	
	
	72. 
	Количество 
	шт.
	11
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	73. 
	Длина
	мм.
	1990±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	74. 
	Ширина
	мм.
	50±1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	75. 
	Высота
	мм.
	50±1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	76. 
	Материал 
	
	Брусок клееный (срощенный) 50х50, сосна
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	77. 
	Метод установки
	
	Бруски крепятся к раме при помощи шурупов 6х30 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Рама

	
	
	

	
	
	78. 
	Количество 
	шт.
	1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	79. 
	Длина
	мм.
	1723±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	80. 
	Ширина
	мм.
	780±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	81. 
	Высота
	мм.
	40±5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	82. 
	Материал 
	
	Лист стальной 3±0,2 мм
Стальной профиль 40х25х1,5 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	83. 
	Метод установки
	
	Рама крепится к стойкам при помощи болтов М10.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	84. 
	Покрытие  металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	85. 
	Особенности
	
	Стальная рама представляет собой сварную конструкцию из гнутых уголков, пластин и труб.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Перекладина

	
	
	

	
	
	86. 
	Количество 
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	87. 
	Длина
	мм.
	1614 ±20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	88. 
	Ширина
	мм.
	40±5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	89. 
	Высота
	мм.
	26,5±5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	90. 
	Материал 
	
	[bookmark: _GoBack]Стальной профиль 40х25х1,5 мм. 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	91. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	92. 
	Метод установки
	
	Соединяет стойки, крепится на винты М8.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	93. 
	Особенности
	
	Для удобного монтажа на перекладине расположены гаечные заклепки. Перекладины расположены параллельно и служат для придания жесткости конструкции.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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