


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Малая архитектурная форма Навес 301-01.101.20
2. Место поставки и установки товара:
3. Описание объекта закупки:
4. Примечание: Запрещается устанавливать на детских игровых площадках.

	№
п/п
	Наименование Товара. 
Код ОКПД2. Изображение (при наличии)
	№
	Наименование характеристики
	Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 1
	
Навес

[image: ]

*Примерный эскиз


	1. 
	Описание
	
	Навес обладает простой и надежной сборно-разборной конструкцией, что обеспечивает его быстрый монтаж, демонтаж и транспортировку. Конструкция состоит из прочных стальных стоек и перекладин, а также радиусных панелей на основе сварной стальной рамы, обшитой деревянным брусом.  
Навес используется для благоустройства общественных зон: парков, скверов, пригородных территорий, а также пространств возле административных и жилых зданий.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Х 
	шт
	1

	
	
	2. 
	Материалы
	
	Труба профильная 80х80х3 мм; 
Труба профильная 80х40х3 мм;
Лист стальной 3,0±0,2 мм;
Лист стальной 4,0±0,2 мм.
Лист стальной 6,0±0,2 мм.
Брусок клееный (срощенный) 30х60, сосна
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	3. 
	Комплектация
	
	Каркас радиусный
Перекладина
Стойка в сборе
Бруски крыши
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	4. 
	Габаритные Размеры:
Ширина
	мм.
	4150 ± 50
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	5. 
	Габаритные Размеры:
Глубина
	мм.
	4150 ± 50
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	6. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	мм.
	2700 ± 50
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	7. 
	Назначенный срок службы
	лет
	10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	8. 
	Предельно допустимая снеговая нагрузка
	кг
	4500
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	9. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	мес.
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	10. 
	Маркировочная табличка
	
	Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Каркас радиусный
[bookmark: _GoBack]
	
	
	

	
	
	11. 
	Количество 
	шт.
	4
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	12. 
	Длина
	мм.
	1980±50
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	13. 
	Ширина
	мм.
	1980±50
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	14. 
	Высота
	мм.
	80±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	15. 
	Материал 
	
	Труба профильная 80х40х3 мм;
Труба профильная 40х25х2 мм
Лист стальной 6,0±0,2 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	16. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	17. 
	Метод установки
	
	Крепление к стойке осуществляется при помощи стандартных метизов.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	18. 
	Особенности
	
	Каркас радиусный представляет собой сварную раму из профильной трубы и стальных гнутых листов. В пластинах предусмотрены отверстия для фиксации брусков. Наружный радиус каркаса – 1880 мм, внутренний – 230 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Перекладина

	
	
	

	
	
	19. 
	Количество 
	шт.
	4
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	20. 
	Длина
	мм.
	1487± 50
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	21. 
	Ширина
	мм.
	150± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	22. 
	Высота
	мм.
	80± 10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	23. 
	Материал 
	
	Труба профильная 80х40х3 мм;
Лист стальной 3,0±0,2 мм;
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	24. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	25. 
	Метод установки
	
	Крепление к стойке осуществляется при помощи стандартных метизов.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Стойка в сборе

	
	
	

	
	
	26. 
	Количество 
	шт.
	8
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	27. 
	Длина
	мм.
	2700± 50
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	28. 
	Ширина
	мм.
	180± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	29. 
	Высота
	мм.
	180± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	30. 
	Материал 
	
	Лист стальной 6,0±0,2 мм.
Труба профильная 80х80х3 мм; 
Лист стальной 4,0±0,2 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	31. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	32. 
	Метод установки
	
	Анкерное крепление
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Бруски крыши

	
	
	

	
	
	33. 
	Количество 
	шт.
	96
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	34. 
	Длина
	мм.
	770±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	35. 
	Ширина
	мм.
	50±1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	36. 
	Высота
	мм.
	50±1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	37. 
	Материал 
	
	Брусок клееный (срощенный) 30х60, сосна
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	38. 
	Покрытие
	
	Антисептическая пропитка - 1 слой, лак по дереву для наружных работ - 2 слоя.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	39. 
	Метод установки
	
	Устанавливается на каркас радиусный при помощи шурупов 6х30, по 2 на брусок
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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