


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Стол Кипарис 302-01.115.20
2. Место поставки и установки товара:
3. Описание объекта закупки:

	№
п/п
	Наименование Товара. 
Код ОКПД2. Изображение (при наличии)
	№
	Наименование характеристики
	Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	
Стол

[image: ]

*Примерный эскиз


	1. 
	Описание
	
	Стол представляет собой простую и надежную сборно-разборную конструкцию. 
Стол предназначен для размещения в общественных зонах: парках, скверах, пригородах, возле административных и жилых зданий.
По краям стола установлены стойки, к ним крепится рамка и столешница. Столешница состоит из рамы и настила.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Х 
	шт
	1

	
	
	2. 
	Материалы
	
	Лист стальной 3±0,2 мм.
Лист стальной 4±0,2 мм.
Брус клееный (срощенный) 30х60, сосна
Стальной профиль 20х20х1,5 мм
Пластиковые заглушки
Крепеж
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	3. 
	Комплектация
	
	Стойки
Рама
Настил
Рамка настила
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	4. 
	Габаритные Размеры:
Длина
	мм.
	700 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	5. 
	Габаритные Размеры:
Ширина
	мм.
	800 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	6. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	мм.
	750 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	7. 
	Назначенный срок службы
	лет
	10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	8. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	мес.
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	9. 
	Маркировочная табличка
	
	Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Стойки
	
	
	

	
	
	10. 
	Количество 
	шт.
	4
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	11. 
	Длина
	Мм.
	750±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	12. 
	Ширина
	Мм.
	400±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	13. 
	Высота
	Мм.
	60±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	14. 
	Материал 
	
	Лист стальной 4±0,2 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	15. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	16. 
	Метод установки
	
	Стойки установлены по парно по краям стола. К стойкам крепится рама и столешница.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	17. 
	Особенности
	
	Стоки имеют сварную конструкцию из гнутого стального листа толщиной 4 мм. 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Рама настила

	
	
	

	
	
	18. 
	Количество 
	шт.
	1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	19. 
	Длина
	мм.
	788±5
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	20. 
	Ширина
	мм.
	576±2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	21. 
	Высота
	мм.
	50±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	22. 
	Материал 
	
	Лист стальной 3±0,2 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	23. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	24. 
	Метод установки
	
	Крепится к стойкам при помощи болтов М8, по 4 на каждую стойку.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	25. 
	Особенности
	
	Сварная конструкция предназначена усиление жесткости и прочности настила. Имеет отверстия для установки брусков. 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Настил

	
	
	

	
	
	26. 
	Количество 
	шт.
	10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	27. 
	Длина
	мм.
	690±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	28. 
	Ширина
	мм.
	60±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	29. 
	Высота
	мм.
	30±2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	30. 
	Материал 
	
	Брус клееный (срощенный), сосна
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	31. 
	Покрытие
	
	антисептическая пропитка - 1 слой, лак по дереву для наружных работ - 2 слоя.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	32. 
	Метод установки
	
	Крепится к рамке настила при помощи саморезов.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
Рама

	
	
	

	
	
	33. 
	Количество 
	шт.
	1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	34. 
	Длина
	мм.
	[bookmark: _GoBack]688±5
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	35. 
	Ширина
	мм.
	300±2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	36. 
	Высота
	мм.
	23±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	37. 
	Материал 
	
	Стальной профиль 20х20х1,5 мм
Лист стальной 3±0,2 мм
Пластиковые заглушки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	38. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	39. 
	Метод установки
	
	Крепится к стойкам при помощи винтов М8, по 3 на каждую стойку.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	40. 
	Особенности
	
	Сварная конструкция, вдоль установлены профили, 8 шт., а поперек установлены 3 стальные пластины, 3 мм. Профили с торцов заглушены пластиковыми заглушками.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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