


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Комплект уличной мебели Гранит 302-01.123.50
2. Место поставки и установки товара:
3. Описание объекта закупки:

	№
п/п
	Наименование Товара. 
Код ОКПД2. Изображение (при наличии)
	№
	Наименование характеристики
	Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Комплект

[image: ]

*Примерный эскиз
	1. 
	Описание
	
	Комплект уличной мебели представляет собой простую и надежную сборно-разборную конструкцию. 
Комплект предназначен для комфортного пребывания в общественных зонах: парках, скверах, пригородах, возле административных и жилых зданий.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Х 
	шт.
	1

	
	
	2. 
	Материалы
	
	Стальной профиль 40х25х1,5 мм
Лист стальной 3 ±0,2  мм
Лист стальной 6 ±0,2  мм
Балясина ДПК 55х55 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	3. 
	Комплектация
	
	Стол – 1 шт.
Скамейки – 2 шт.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	4. 
	Габаритные Размеры:
Длина
	
	2000 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	5. 
	Габаритные Размеры:
Ширина
	
	2350 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	6. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	
	940 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	7. 
	Назначенный срок службы
	
	10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	8. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	9. 
	Маркировочная табличка
	
	Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Скамья

	
	
	

	
	

Комплект
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*Примерный эскиз
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	10. 
	Описание
	
	Скамья имеет простую и надежную сборно-разборную конструкцию. Она состоит из стоек и уголков, изготовленных из гнутых листов, настила. Сиденье и спинка образованы настилом из ДПК и гнутыми уголками.
Скамья предназначена для комфортного сиденья в общественных зонах: парках, скверах, пригородах, возле административных и жилых зданий.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	11. 
	Материалы
	
	Лист стальной  3 ±0,2  мм
Лист стальной 6 ±0,2  мм
Балясина ДПК 55х55 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	12. 
	Комплектация
	
	Стойки
Кронштейн
Бруски сиденья и спинки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	13. 
	Габаритные Размеры:
Длина
	мм.
	2000 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	14. 
	Габаритные Размеры:
Ширина
	мм.
	660 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	15. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	мм.
	940 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	16. 
	Назначенный срок службы
	лет
	10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	17. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	мес.
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	18. 
	Маркировочная табличка
	
	Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Стойки
	
	
	

	
	
	19. 
	Количество 
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	20. 
	Длина
	мм.
	580±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	21. 
	Ширина
	мм.
	174±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	22. 
	Высота
	мм.
	450±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	23. 
	Материал 
	
	Лист стальной  6±0,2 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	24. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	25. 
	Метод установки
	
	Устанавливается на ровную бетонную площадку (или иную), крепится на 4 анкера не менее М12х150
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	26. 
	Особенности
	
	Стойка имеет трапециевидную форму и состоит из двух гнутых листов толщиной 6 мм. Располагаются стойки по краям скамейки, и крепится к площадке на анкера, по 2 шт. на каждую стойку.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Кронштейн
	
	
	

	
	
	27. 
	Количество 
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	28. 
	Длина
	мм.
	663±5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	29. 
	Ширина
	мм.
	550±5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	30. 
	Высота
	мм.
	80±5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	31. 
	Материал 
	
	Лист стальной  3±0,2 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	32. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	33. 
	Метод установки
	
	Крепится к стойкам по 4 винта М8 на стойку.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	34. 
	Особенности
	
	Уголок имеет Г-образную фору. Угол между лучами - 110˚.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Брус сиденья и спинки
	
	
	

	
	
	35. 
	Количество 
	шт.
	15
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	36. 
	Длина
	мм.
	1629±5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	37. 
	Ширина
	мм.
	55±1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	38. 
	Высота
	мм.
	55±1
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	39. 
	Материал 
	
	Балясина ДПК 55х55 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	40. 
	Метод установки
	
	Бруски крепятся к кронштейнам при помощи шурупов М6х30. 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
Стол

	
	
	

	
	
	41. 
	Описание
	
	Стол имеет простую и надежную сборно-разборную конструкцию. Она состоит из стоек, изготовленных из гнутых листов, столешницы и перекладин.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	42. 
	Материалы
	
	Лист стальной 3±0,2 мм.
Балясина ДПК 55х55 мм.
Стальной профиль 40х25х1,5 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	43. 
	Комплектация
	
	Стойка
Брусок
Рама
Перекладина
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	44. 
	Габаритные Размеры:
Длина
	
	2000 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	45. 
	Габаритные Размеры:
Ширина
	
	800 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	46. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	
	750 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	47. 
	Назначенный срок службы
	
	10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	48. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	49. 
	Маркировочная табличка
	
	Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Стойка

	
	
	

	
	
	50. 
	Количество 
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	51. 
	Длина
	мм.
	695±50
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	52. 
	Ширина
	мм.
	641±20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	53. 
	Высота
	мм.
	206±20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	54. 
	Материал 
	
	Лист стальной 3±0,2 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	55. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	56. 
	Метод установки
	
	Устанавливается на ровную бетонную площадку (или иную), крепится на 2 анкера не менее М12х120
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	57. 
	Особенности
	
	Стойки имеют трапециевидную форму. Располагаются с двух сторон от стола, и крепится к перекладине при помощи винтов.
К полу (бетонное основание) стойки крепятся на анкера.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Брусок

	
	
	

	
	
	58. 
	Количество 
	шт.
	11
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	59. 
	Длина
	мм.
	2000±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	60. 
	Ширина
	мм.
	55±1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	61. 
	Высота
	мм.
	55±1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	62. 
	Материал 
	
	Балясина ДПК 55х55 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	63. 
	Метод установки
	
	Бруски крепятся к раме при помощи шурупов 6х30 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	64. 
	Особенности
	
	С каждой стороны брусок закрывается заглушкой.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Рама

	
	
	

	
	
	65. 
	Количество 
	шт.
	1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	66. 
	Длина
	мм.
	1723±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	67. 
	Ширина
	мм.
	780±10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	68. 
	Высота
	мм.
	40±5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	69. 
	Материал 
	
	Лист стальной 3±0,2 мм
[bookmark: _GoBack]Стальной профиль 40х25х1,5 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	70. 
	Метод установки
	
	Рама крепится к стойкам при помощи болтов М10.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	71. 
	Покрытие  металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	72. 
	Особенности
	
	Стальная рама представляет собой сварную конструкцию из гнутых уголков, пластин и труб.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Перекладина

	
	
	

	
	
	73. 
	Количество 
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	74. 
	Длина
	мм.
	1614 ±20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	75. 
	Ширина
	мм.
	40±5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	76. 
	Высота
	мм.
	26,5±5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	77. 
	Материал 
	
	Стальной профиль 40х25х1,5 мм. 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	78. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	79. 
	Метод установки
	
	Соединяет стойки, крепится на винты М8.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	80. 
	Особенности
	
	Для удобного монтажа на перекладине расположены гаечные заклепки. Перекладины расположены параллельно и служат для придания жесткости конструкции.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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