


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Скамья парковая 302-01.119.20-10
2. Место поставки и установки товара:
3. Описание объекта закупки:

	№
п/п
	Наименование Товара. 
Код ОКПД2. Изображение (при наличии)
	№
	Наименование характеристики
	Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 1
	
Скамья парковая

[image: ]

*Примерный эскиз

	1. 
	Описание
	
	Скамья имеет простую и надежную сборно-разборную конструкцию. 
На стойки установлена сварная рама. К раме крепятся бруски настила, по краям из фанеры ФОФ 30 мм. в середине из клееного бруса 30х60, крепёж: шуруп 6х30.
Скамья имеет универсальную конструкцию и уже установленную скамейку можно дорабатывать: Изменить положение спинок или поставить новые, снять (установить) шахматную доску.
Скамья предназначена для комфортного сиденья в общественных зонах: парках, скверах, пригородах, возле административных и жилых зданий.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Х 
	шт
	1

	
	
	2. 
	Материалы
	
	Лист стальной 6±0,2 мм
Лист стальной 3±0,2 мм
Брус деревянный, клееный (срощенный) 30х60, сосна
Фанера ФОФ30
Стальной крепеж
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	3. 
	Комплектация
	
	Стойки
Рама
Настил
Шахматная доска
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	4. 
	Габаритные Размеры:
Длина
	мм.
	2000 ± 10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	5. 
	Габаритные Размеры:
Ширина
	мм.
	455 ± 10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	6. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	мм.
	450 ± 10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	7. 
	Назначенный срок службы
	лет
	10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	8. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	мес.
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	9. 
	Маркировочная табличка
	
	Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Стойки
	
	
	

	
	
	10. 
	Количество 
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	11. 
	Длина
	мм.
	455±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	12. 
	Ширина
	мм.
	140±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	13. 
	Высота
	мм.
	450±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	14. 
	Материал 
	
	Лист стальной 6,0±0,2 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	15. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	16. 
	Метод установки
	
	Стойка имеет вид стального листа толщиной 6 мм с загибом в основание. В верхней части стойки приварены два кронштейна, к ним крепится рама сиденья.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Рама
	
	
	

	
	
	17. 
	Количество 
	шт.
	1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	18. 
	Длина
	мм.
	1968±2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	19. 
	Ширина
	мм.
	395±2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	20. 
	Высота
	мм.
	65±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	21. 
	Материал 
	
	Лист стальной 3,0±0,2 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	22. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	23. 
	Метод установки
	
	Крепится к стойкам на 12 болтов М10.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	24. 
	Особенности
	
	Рама имеет сварную конструкцию из шести деталей. Два уголка расположены вдоль конструкции и четыре поперек.
У деталей, расположенных вдоль на концах по три отверстия для крепления к стойкам. 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Настил ФОФ
	
	
	

	
	
	25. 
	Количество 
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	26. 
	Длина
	мм.
	1986±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	27. 
	Ширина
	мм.
	100±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	28. 
	Высота
	мм.
	30±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	29. 
	Материал 
	
	Фанера ФОФ 30
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	30. 
	Покрытие
	
	Краска акриловая по дереву для наружных работ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	31. 
	Метод установки
	
	Прикрепляется к раме на шурпы 6х30, по 8 шт.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	32. 
	Особенности
	
	Устанавливается с кроев сиденья.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Настил, брусок 30х60
	
	
	

	
	
	33. 
	Количество 
	шт
	6
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	34. 
	Длина
	мм.
	1986±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	35. 
	Ширина
	мм.
	60±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	36. 
	Высота
	мм.
	30±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	37. 
	Материал 
	
	Брус клееный (срощенный) 30х60, сосна
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	38. 
	Покрытие
	
	[bookmark: _GoBack]Антисептическая пропитка - 1 слой, лак по дереву для наружных работ - 2 слоя.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	39. 
	Метод установки
	
	Прикрепляется к раме на шурпы 6х30, по 4 шт.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	40. 
	Особенности
	
	Устанавливается на раму.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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