


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Комплект уличной мебели Акварель 302-01.127.20
2. Место поставки и установки товара:
3. Описание объекта закупки:

	№
п/п
	Наименование Товара. 
Код ОКПД2. Изображение (при наличии)
	№
	Наименование характеристики
	Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	
Комплект
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*Примерный эскиз
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	1. 
	Описание
	
	Комплект уличной мебели представляет собой простую и надежную сборно-разборную конструкцию. 
Комплект предназначен для комфортного пребывания в общественных зонах: парках, скверах, пригородах, возле административных и жилых зданий.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Х 
	шт
	1

	
	
	2. 
	Материалы
	
	Лист стальной 4±0,2 мм
Лист стальной 3±0,2 мм
Лист стальной 2,5±0,2 мм
Брусок - 2хв.  40х40 мм 
Стальной профиль 40х40х2 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	3. 
	Комплектация
	
	Стол – 1 шт.
Скамейка – 2 шт.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	4. 
	Габаритные Размеры:
Длина
	мм.
	1980 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	5. 
	Габаритные Размеры:
Ширина
	мм.
	910 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	6. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	мм.
	750 ± 20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	7. 
	Назначенный срок службы
	лет
	10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	8. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	мес.
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	9. 
	Маркировочная табличка
	
	Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Скамейка

	
	
	

	
	
	10. 
	Описание
	
	Скамья представляет собой простую и надежную сборно-разборную конструкцию. 
Скамья предназначена для комфортного сиденья в общественных зонах: парках, скверах, пригородах, возле административных и жилых зданий.
По краям скамейки установлены стойки, к ним крепится рамка. На рамку установлены бруски настила.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	11. 
	Материалы
	
	Лист стальной 4±0,2 мм
Лист стальной 2,5±0,2 мм.
Брусок - 2хв.  40х40 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	12. 
	Комплектация
	
	Стенка боковая
Брусок
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	13. 
	Габаритные Размеры:
Длина
	мм.
	910± 5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	14. 
	Габаритные Размеры:
Ширина
	мм.
	461± 5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	15. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	мм.
	465± 5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	16. 
	Назначенный срок службы
	лет
	10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	17. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	мес.
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	18. 
	Маркировочная табличка
	
	Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Стенка боковая

	
	
	

	
	
	19. 
	Количество 
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	20. 
	Длина
	мм.
	461± 5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	21. 
	Ширина
	мм.
	110± 5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	22. 
	Высота
	мм.
	465± 5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	23. 
	Материал 
	
	Лист стальной  4±0,2 мм.
Лист стальной  2,5±0,2 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	24. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	25. 
	Метод установки
	
	Анкерное крепление 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Брусок

	
	
	

	
	
	26. 
	Количество 
	шт.
	10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	27. 
	Длина
	мм.
	894± 5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	28. 
	Ширина
	мм.
	40± 1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	29. 
	Высота
	мм.
	40± 1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	30. 
	Материал 
	
	Брусок - 2хв.  40х40 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	31. 
	Покрытие
	
	Покрытие: антисептическая пропитка - 1 слой, лак по дереву для наружных работ - 2 слоя.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	32. 
	Метод установки
	
	Брусок крепится к стенкам боковым при помощи саморезов 6,3х32, не менее 4 шт. 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	33. 
	Особенности
	
	Кромки скруглены R 5 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Стол

	
	
	

	
	[image: ]
	34. 
	Описание
	
	Стол имеет простую и надежную сборно-разборную конструкцию. 
На стойки установлена перекладина и бруски столешницы. 
Стол предназначен для установки в общественных зонах: парках, скверах, пригородах, возле административных и жилых зданий.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	35. 
	Материалы
	
	Лист стальной 4±0,2 мм
Лист стальной 3±0,2 мм
Лист стальной 2,5±0,2 мм
Брусок - 2хв.  40х40 мм 
Стальной профиль 40х40х2 мм.
Стальной крепеж
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	36. 
	Комплектация
	
	Стойки
Перекладина
Бруски настила
Усиление
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	37. 
	Габаритные Размеры:
Ширина
	мм.
	910 ± 5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	38. 
	Габаритные Размеры:
Ширина
	мм.
	905 ± 5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	39. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	мм.
	750 ± 5
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	40. 
	Назначенный срок службы
	лет
	10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	41. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	мес.
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	42. 
	Маркировочная табличка
	
	Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Стойки

	
	
	

	
	
	43. 
	Количество 
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	44. 
	Длина
	мм.
	905±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	45. 
	Ширина
	мм.
	110±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	46. 
	Высота
	мм.
	750±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	47. 
	Материал 
	
	Лист стальной 4,0±0,2 мм
Лист стальной 3,0±0,2 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	48. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	49. 
	Метод установки
	
	Стойки расположены по краям стола и являются основной несущей конструкцией.
К стойкам крепятся: перекладина, бруски настила, усиления и анкера для крепления к площадке.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Перекладина

	
	
	

	
	
	50. 
	Количество 
	шт.
	1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	51. 
	Длина
	мм.
	869±2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	52. 
	Ширина
	мм.
	100±2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	53. 
	Высота
	мм.
	40±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	54. 
	Материал 
	
	Лист стальной 2,5±0,2  мм.
Стальной профиль 40х40х2 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	55. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	56. 
	Метод установки
	
	Перекладина установлена в нижней части стола и соединяет две стойки.
Крепится к стойкам на 4 болта М8.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	57. 
	Особенности
	
	Перекладина представляет собой трубу 40х40х2 мм с приваренными с торцов фланцами.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Брусок настила

	
	
	

	
	
	58. 
	Количество 
	шт.
	20
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	59. 
	Длина
	мм.
	898±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	60. 
	Ширина
	мм.
	40±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	61. 
	Высота
	мм.
	40±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	62. 
	Материал 
	
	Брусок - 2хв.  40х40 мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	63. 
	Покрытие
	
	Покрытие: антисептическая пропитка - 1 слой, лак по дереву для наружных работ - 2 слоя.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	64. 
	Метод установки
	
	Прикрепляется к стойкам на шурупы 6х30, по 4 шт.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	65. 
	Особенности
	
	Кромки скруглены R 5 мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Усиления

	
	
	

	
	
	66. 
	Количество 
	шт
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	67. 
	Длина
	Мм.
	850±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	68. 
	Ширина
	Мм.
	45±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	69. 
	Высота
	Мм.
	20±2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	70. 
	Материал 
	
	[bookmark: _GoBack]Лист стальной 3±0,2   мм.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	71. 
	Покрытие
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	72. 
	Метод установки
	
	На 4 болта М8 к стойкам
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	73. 
	Особенности
	
	Усиление представляет собой швеллер, изготовленный из стального листа толщиной 3 мм. Усиления расположены под столешницей и предназначены для усиления жесткости конструкции.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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